=== Virtual COM Driver Installation Guide ===

The driver is for Win7 32bit, Win8 32bit, Win10 32/64bit PC.

Follow the SOP "TSSOP121109-1(Omni)Set Virtual COM.pdf" to setup virtual COM.


The default RS-232 parameters for scanner are:
ĦECOM Port Number = (check "Device Manager")
ĦEBaud Rate = 9600
ĦEData Bit = 8
ĦEStop Bit = 2
ĦEParity Check = None
ĦEHandshaking = None
ĦEDTR Check = Enable


